**Wirring Environmental Monitor**

**ESP32 - OLED 1306**

22 - SCL = I2C data

21 - SDA = I2C data

VCC - 3v3

GND - GND

**ESP32 - BMP280+AHT20**

22 - SCL = Shared

21 - SDA = Shared

VCC - VDD

GND - GND

**ESP32 - SDCard**

5 - CS

18 - SCK

23 - MOSI

19 - MISO

VCC - VIN/5V

GND - GND

**ESP32 - WS2812**

13 - DI

VIN/5V - 5V

GND - GND

**ESP32 - Buzzer**

1. - Positif

GND - Negatif

**ESP32 - Tombol**

1. - Atas
2. - Bawah
3. - Kiri
4. - Kanan

4 - Select